Standard Performance Evaluation Corporation info@spec.org http://www.spec.org spec CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Sun Microsystems Ultra 10 333MHz

SPECint2000 = SPECint_base2000 = -- 133 SPEC license #: 6 Tested by: Sun Microsystems, Palo Alto Test date: Nov-1999 Hardware Avail: May-1999 Software Avail: Feb-2000

Benchmark

Reference

Time

Base Runtime

Base Ratio Runtime Ratio 30 60 90 120 150 180

164.gzip 1400 1166 120

175.vpr 1400 1068 131

176.gcc 1100 839 131

181.mcf 1800 1180 153

186.crafty 1000 788 127

197.parser 1800 1475 122

252.eon 1300 1113 117

253.perlbmk 1800 1209 149

254.gap 1100 950 116

255.vortex 1900 1285 148

256.bzip2 1500 1111 135

300.twolf 3000 1955 153

Hardware

CPU: UltraSPARC-IIi CPU MHz: 333 FPU: Integrated CPU(s) enabled: 1 core, 1 chip, 1 core/chip CPU(s) orderable: 1 Parallel: None Primary Cache: 16KBI+16KBD on chip Secondary Cache: 2MB(I+D) off chip L3 Cache: None Other Cache: None Memory: 512MB Disk Subsystem: 2 x 9.1GB (7200 RPM)

Other Hardware: Ethernet

Software

Operating System: Solaris 7 SU2 Compiler: Sun WorkShop 5.0 File System: UFS System State: Single User

Notes/Tuning Information

Portability: 252.eon: -library=iostream,no%Cstd

C   flags: -fast -xarch=v8plusa -xO5 -xprofile
C++ flags: -fast -xarch=v8plusa -xO5 -xprofile