Standard Performance Evaluation Corporation info@spec.org http://www.spec.org spec CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell PowerEdge 2650 (2.4 GHz Xeon)

SPECint2000 = SPECint_base2000 = 815 792 SPEC license #: 55 Tested by: Dell, Round Rock, TX Test date: Mar-2002 Hardware Avail: May-2002 Software Avail: Jun-2001

Benchmark

Reference

Time

Base Runtime

Base Ratio Runtime Ratio 500 1000 1500 2000

164.gzip 1400 155 905 153 913

175.vpr 1400 330 424 315 445

176.gcc 1100 121 911 120 917

181.mcf 1800 364 495 362 497

186.crafty 1000 124 808 123 814

197.parser 1800 229 786 227 792

252.eon 1300 118 1104 102 1280

253.perlbmk 1800 165 1094 165 1093

254.gap 1100 110 1001 108 1021

255.vortex 1900 157 1213 145 1307

256.bzip2 1500 252 596 250 601

300.twolf 3000 470 638 466 643

Hardware

CPU: Intel Xeon CPU MHz: 2400 FPU: Integrated CPU(s) enabled: 1 core, 1 chip, 1 core/chip CPU(s) orderable: 1, 2 Parallel: No Primary Cache: 12K(I) micro-ops + 8KB(D) on chip Secondary Cache: 512KB(I+D) on chip L3 Cache: N/A Other Cache: N/A Memory: 4GB PC1600 (DDR 200) Disk Subsystem: 1 x 9.2GB Quantum Atlas 10K II U160 Other Hardware:

Software

Operating System: Windows 2000 Professional (SP2) Compiler: Intel C++ Compiler 5.0.1 (010922Z) Microsoft Visual C++ 6.0 (SP5) MicroQuill SmartHeap Library 5.0 File System: NTFS System State: Default

Notes/Tuning Information

 PORTABILITY FLAGS
   176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
   186.crafty:  -DNT_i386
   253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
   254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
 FEEDBACK-DIRECTED OPTIMIZATION
   FDO:         PASS1= -Qprof_gen  PASS2= -Qprof_use
 BASE TUNING
   C:           -Qipo +FDO -QxW shlW32M.lib
   C++:         -Qipo -QxW -GX -GR
 PEAK TUNING
   164.gzip:    -Qipo +FDO -QxW -Oi- -Oa
   175.vpr:     -Qwp_ipo +FDO -QxW
   176.gcc:     -Qipo +FDO -QxW shlW32M.lib
   181.mcf:     -Qipo +FDO -QxW shlW32M.lib
   186.crafty:  -Qipo +FDO -QxW -Oa shlW32M.lib
   197.parser:  -Qipo +FDO -QxW
   252.eon:     -Qipo +FDO -QxW
   253.perlbmk: -Qipo +FDO -QxW shlW32M.lib
   254.gap:     -Qipo +FDO -QaxW

Standard Performance Evaluation Corporation info@spec.org http://www.spec.org spec CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell PowerEdge 2650 (2.4 GHz Xeon)

SPECint2000 = SPECint_base2000 = 815 792 SPEC license #: 55 Tested by: Dell, Round Rock, TX Test date: Mar-2002 Hardware Avail: May-2002 Software Avail: Jun-2001

Notes/Tuning Information (Continued)

   255.vortex:  -Qwp_ipo +FDO -QxW -Oa
   256.bzip2:   -Qipo +FDO -QxW shlW32M.lib
   300.twolf:   -Qipo +FDO -QxW shlW32M.lib
 EXTRA LIBRARIES
   shlW32M.lib: MicroQuill SmartHeap Library 5.0
                www.microquill.com
1 CPU configuration achieved by editing boot.ini