Standard Performance Evaluation Corporation info@spec.org http://www.spec.org spec CFP2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Sun Microsystems Sun Blade 1000 Model 1750

SPECfp2000 = SPECfp_base2000 = -- 312 SPEC license #: 597 Tested by: Verlag Heinz Heise (iX) Test date: Jun-2001 Hardware Avail: Sep-2000 Software Avail: Jun-2001

Benchmark

Reference

Time

Base Runtime

Base Ratio Runtime Ratio 200 400 600 800

168.wupwise 1600 445 359

171.swim 3100 1065 291

172.mgrid 1800 864 208

173.applu 2100 1074 196

177.mesa 1400 371 377

178.galgel 2900 387 749

179.art 2600 353 736

183.equake 1300 696 187

187.facerec 1900 346 549

188.ammp 2200 759 290

189.lucas 2000 1101 182

191.fma3d 2100 795 264

200.sixtrack 1100 469 235

301.apsi 2600 912 285

Hardware

CPU: UltraSPARC-III CPU MHz: 750 FPU: Integrated CPU(s) enabled: 1 core, 1 chip, 1 core/chip CPU(s) orderable: 1-2 Parallel: No Primary Cache: 32KBI+64KBD on chip Secondary Cache: 8MB(I+D) off chip L3 Cache: None Other Cache: None Memory: 8GB Disk Subsystem: 18GB

Other Hardware:

Software

Operating System: Solaris 8 Compiler: Forte Developer 6 update 1

File System: UFS System State: Multi User

Notes/Tuning Information

 Portability: 178.galgel: -e -fixed

 C   flags: -fast -xcrossfile -xprofile
 F90 flags: -fast -xcrossfile -xprofile
 ONESTEP = yes