Standard Performance Evaluation Corporation info@spec.org http://www.spec.org spec CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Bull NovaScale 4040 (1500MHz)

SPECint2000 = SPECint_base2000 =

1107 1093

SPEC license #: 20 Tested by: Tilmant Test date: Jun-2003 Hardware Avail: Sep-2003 Software Avail: Sep-2003

Benchmark

Reference

Time

Base Runtime

Base Ratio Runtime Ratio 500 1000 1500 2000

164.gzip 1400 155 904 155 904

175.vpr 1400 149 937 149 937

176.gcc 1100 86.4 1273 80.2 1371

181.mcf 1800 148 1215 148 1215

186.crafty 1000 88.2 1134 86.3 1159

197.parser 1800 200 900 201 893

252.eon 1300 97.0 1340 92.8 1401

253.perlbmk 1800 173 1039 173 1039

254.gap 1100 150 734 150 734

255.vortex 1900 109 1738 107 1775

256.bzip2 1500 139 1076 139 1076

300.twolf 3000 263 1140 263 1140

Hardware

CPU: Itanium 2 processor 1500 MHz CPU MHz: 1500 FPU: Integrated CPU(s) enabled: 1 core, 1 chip, 1 core/chip CPU(s) orderable: 1 to 4 Parallel: No Primary Cache: 16KBI + 16KBD on chip Secondary Cache: 256KB(I+D) on chip L3 Cache: 6MB (I+D) off chip Other Cache: N/A Memory: 4 GB (16 * 512 MB DIMMs) Disk Subsystem: 1 Maxtor 10krpm 36GB SCSI Other Hardware:

Software

Operating System: Microsoft Enterprise Server 2003 Compiler: Intel C/C++ Compiler 7.1 for Windows Build 20030528 (W_CC_PU_7.1.013) Microsoft Platform SDK February 2003 (5.2.3790.0) File System: NTFS System State: Default

Notes/Tuning Information

 +FDO: PASS1=/Qprof_gen  PASS2=/Qprof_use
 Base tuning:
 C programs:   /Qipo +FDO /O3
 C++ programs: /Qipo +FDO -GX -GR

 Portability
   175.vpr:     -DSPEC_CPU2000_P64
   176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
   181.mcf:     -DSPEC_CPU2000_P64
   186.crafty:  -DNT_i386
   252.eon:     -DSPEC_CPU2000_P64
   253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS  -DPERLDLL -DSPEC_CPU2000_P64
   253.perlbmk: -DHAS_LONG_LONG -DUSE_LONG_LONG
   254.gap:     -DSPEC_CPU2000 -DSPEC_CPU2000_P64
   255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_P64 -D_WIN32
164.gzip: basepeak=yes
175.vpr: basepeak=yes
176.gcc: +FDO /Qipo /O2 /QIPF_fma /QIPF_fltacc
181.mcf: basepeak=yes
186.crafty: +FDO /Qipo /O2

Standard Performance Evaluation Corporation info@spec.org http://www.spec.org spec CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Bull NovaScale 4040 (1500MHz)

SPECint2000 = SPECint_base2000 =

1107 1093

SPEC license #: 20 Tested by: Tilmant Test date: Jun-2003 Hardware Avail: Sep-2003 Software Avail: Sep-2003

Notes/Tuning Information (Continued)

197.parser: +FDO /Qipo /O2
252.eon: +FDO /Qipo /O2 /QIPF_fma /QIPF_fltacc /QIPF_flt_eval_method0  -Qftz /Qansi_alias
253.perlbmk: basepeak=yes
254.gap: basepeak=yes
255.vortex: +FDO /Qipo  /O2 /QIPF_fma /QIPF_fltacc
256.bzip2: basepeak=yes
300.twolf: basepeak=yes